本程序通过GPRS服务器控制LED的亮灭
使用单片机串口2与模块通信；接法如下
	STC单片机   GPRS模块
	P1.2(RXD2)->RXD
	P1.3(TXD2)->TXD
	GND	  ->GND
	
1、板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁；
2、通过单片机的串口1，可以监视模块的登录情况；
3、手机发送“onled”点亮LED；
4、手机发送“offled”熄灭LED；
5、单片机每隔10秒会向服务器发送心跳帧“OK”
6、通过串口助手监控单片机的串口1可以看到服务器发送的信息；
