1、使用单片机串口2与模块通信；接法如下
使用单片机串口2与模块通信；接法如下
	STC单片机   GPRS模块
	P1.2(RXD2)->RXD
	P1.3(TXD2)->TXD
	GND	  ->GND
	
2、板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁；
3、串口1会显示连接手机蓝牙串口助手的过程，当与手机建立蓝牙SPP连接后，手机蓝牙发送的数据会自动的转发到串口1，同时响应LED控制命令；