1、使用单片机串口2与模块通信；接法如下
使用单片机串口2与模块通信；接法如下
	STC单片机   GPRS模块
	P1.2(RXD2)->RXD
	P1.3(TXD2)->TXD
	GND	  ->GND
2、板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁；
3、打开代码修改短信中心号、接收方手机号和短信内容，编译成功后下载到单片机里面，就可以实现发送一条中文短信，中文短信具体的解析可以参考串口调试笔记