使用单片机串口2与模块通信；接法如下
	STM32      GPRS模块
	PA3 (RXD2)->RXD
	PA2 (TXD2)->TXD
	GND	  ->GND
	
2、板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁；
3、下载程序后会拨通10086，插上耳机可以听到在通话；
4、打开我们的程序，修改 *phone = "ATD10086;\r\n";这里就可以修改拨打的电话。